|  |
| --- |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER MOTORETTA-E-ROLLERMODELLE |
|  |
|  |
| MOTOR | **Leistung** | **PLUS PRO** |
| 2000 W | 4000 W |
| Euro-Norm | Euro 5 | Euro 5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 85 km/h |
| MaximalesDrehmoment | 130 Nm | 170 Nm |
| Regler | Sinusförmig mit Sanftanlaufsystem | Sinusförmig mit Sanftanlaufsystem |
| BATTERIE | Type | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Reichweite | \*bis zu 50 km (EG 168/2013) | \*bis zu 70 km (EG 168/2013) |
| Kapazität | 1200 Wh | 2880 Wh |
| LADUNG\*austauschbare Batterien | Zum vollständigen Aufladen | 6 Std | 6 Std |
| Energieverbrauch | 1,2 kWh | 2,88 kWh |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V,in einem Standardstecker „Schuko“ | Wechselstrom 220 V,in einem Standardstecker „Schuko“ |
| LASTKAPAZITÄT | Anzahl der Plätze | 1+1 Passagiere | 1+1 Passagiere |
| Maximalgewicht | 150 kg | 150 kg |
| Maximale Beladung des hinteren Kofferraums | 30 kg | 30 kg |
| EXTERNE AUSRÜSTUNG | Reifen | 110/90-10 schlauchlos | 120/70-12 schlauchlos |
| Felgen | 2,5 x 10 Aluminium | 2,75 x 12 Aluminium |
| Vorderbremse | Scheibe - hydraulisch | CBS – Bremssystem |
| Hinterradbremse | Scheibe - hydraulisch |
| Aussetzung | Luftstoßdämpfer vorne und hinten | Luftstoßdämpfer vorne und hinten |
| Beleuchtung | LED | LED |
| MASSE | Außenmaße | 1910\*1120\*710mm | 1910\*1120\*710mm |
| Reingewicht | 71 kg. | 90 kg. |
| Kategorie des Führerscheins | AM (oder B) | A1 |
| 2 JAHRE GARANTIE |

